BIOTEN Developers · Plateforme d’innovation des emballages papier
Cahier de validation des emballages papier et décision d’étape
Ce document s’adresse aux partenaires qui développent ensemble des papiers, matériaux fonctionnels, procédés de couchage et d’impression, emballages transformés et usages finaux. Définissez d’abord un produit cible, une référence actuelle et la question à traiter, puis précisez le plan de validation.
Ce document est un modèle vierge. Les champs non remplis restent à confirmer. Les critères d’acceptation, le nombre d’échantillons, les méthodes et les responsables sont convenus ensemble avant les essais. Les indications de méthode ne signifient pas qu’un produit a réussi les essais.
Définition du projet
	Information
	À renseigner

	Numéro et version du projet
	À renseigner

	Produit cible et numéro d’application
	À renseigner

	Demandeur et rôles des participants
	À renseigner ; participation et responsabilités à attribuer

	Marché à vérifier et usage réel
	À renseigner

	Étape et date envisagée
	À renseigner

	Auteur et personne chargée de la confirmation
	À renseigner



Question centrale à résoudre dans cette étape : à renseigner
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Référence actuelle et faits déjà connus : à renseigner
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Limites connues et informations manquantes : à renseigner
________________________________________________________________________
Échantillons et plan de comparaison
Associez les solutions, échantillons et fichiers d’origine à un même identifiant. Fixez d’abord les conditions essentielles avant de modifier le facteur étudié. Lorsqu’une couche, un matériau ou un procédé est ajouté, indiquez les résultats à réévaluer.
	Groupe comparé
	Échantillon et lot
	Modification étudiée
	Conditions maintenues identiques

	Référence actuelle
	À renseigner
	À renseigner
	À renseigner

	Solution candidate
	À renseigner
	À renseigner
	À renseigner

	Témoin à blanc ou de procédé si nécessaire
	Besoin à confirmer
	À renseigner
	À renseigner



Unité d’échantillonnage et lots indépendants : à renseigner
________________________________________________________________________
Convenir séparément du nombre d’échantillons indépendants par lot, du nombre de lots, des points temporels, des mesures répétées et des échantillons conservés. Plusieurs observations d’un même emballage ne constituent pas plusieurs emballages indépendants.
	Évaluation
	Méthode et version
	Conditions et unité
	Critère d’acceptation
	Personne chargée de la confirmation

	Fonction principale
	À convenir
	À convenir
	À confirmer ensemble
	À attribuer

	Structure et assemblages
	À convenir
	À convenir
	À confirmer ensemble
	À attribuer

	Résultat en usage réel
	À convenir
	À convenir
	À confirmer ensemble
	À attribuer

	Documents d’usage et de sécurité
	Objet et périmètre à vérifier
	À vérifier
	À confirmer ensemble
	À attribuer



Plage de réglage des équipements et conditions d’arrêt : à renseigner
________________________________________________________________________
Documents et échantillons à compléter avant les essais : à renseigner
________________________________________________________________________
Enregistrements originaux et modifications
Conservez chaque observation dans le classeur associé de suivi des problèmes et des échantillons. Le présent cahier résume uniquement l’emplacement des enregistrements, leur périmètre et les interprétations à vérifier.
	Objet du relevé
	Contenu minimal à conserver

	Matériaux et documents
	Références commerciales publiques, structure, versions des documents fournisseur, lots et conditions d’échantillonnage et de stockage

	Procédé
	Poste, date et heure, équipement, conditions réelles, réglages et anomalies

	Observations et résultats
	Identifiant de l’échantillon, méthode, unité, conditions, valeur ou description et moment de défaillance ou fin d’observation

	Accès aux preuves
	Numéro du rapport ou de la photo d’origine, emplacement, auteur et périmètre d’utilisation

	Interprétations et hypothèses
	Distinguer les faits observés, les causes possibles et les comparaisons permettant de décider de la suite



Répertoire des fichiers originaux ou numéros de relevé : à renseigner
________________________________________________________________________
	Numéro de modification
	Changement effectué
	Objets concernés
	Vérifications à refaire et justification

	À renseigner
	À renseigner
	À renseigner
	À renseigner

	À renseigner
	À renseigner
	À renseigner
	À renseigner



Traitement des anomalies et conservation des échantillons : à renseigner
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Pour le contact alimentaire, le recyclage, le compostage et les coûts, utilisez des objets et preuves propres à chaque évaluation. Les documents d’un composant, les références sectorielles et les données sur une feuille plane ne remplacent pas directement les résultats du produit complet.
Annexe de validation des gobelets pour boissons chaudes
Pour les gobelets barrières destinés au café chaud et au thé. Les indications ci-dessous servent à concevoir les essais ; les valeurs et critères sont confirmés pour chaque projet. Adapter aux autres types de gobelets selon leur usage.
	Usage ou structure
	À renseigner

	Type et capacité du gobelet, couvercle
	À renseigner

	Boisson, température de remplissage, durée d’utilisation
	À renseigner ; préciser les gestes d’utilisation et le résultat évalué

	Association paroi et fond
	Indiquer les papiers, couches, faces en contact, lots et surfaces de scellage

	Équipement de formage et fenêtre normale
	Indiquer vitesse, conditions réelles d’interface et plage de réglage autorisée



	Point à vérifier
	Relevés à conserver

	Fuite du gobelet complet
	Écarter un débordement au remplissage ; relever premier point et moment de fuite, fin d’observation, orientation de la soudure latérale et photos

	Soudure latérale et fond
	Chevauchement et couches en contact, emplacement du moletage et rupture à l’interface, dans le revêtement ou dans les fibres

	Transfert d’encre ou collage
	Séparer échantillons imprimés et non imprimés ; préciser si le phénomène survient au rembobinage, à l’empilage ou avec la chaleur résiduelle du formage

	Usage réel
	Boisson cible, prise en main, ajustement du couvercle, odeur et déformation à l’état humide

	Fabrication et coûts
	Fenêtre normale de la machine, variations entre lots, rendement en gobelets conformes et coûts calculés sur le même périmètre



Comparaisons prioritaires et numéros des échantillons : à renseigner
________________________________________________________________________
Preuves nécessaires pour poursuivre ou changer de voie : à renseigner
________________________________________________________________________
Sources : guides de la plateforme sur le choix des matériaux et la validation du gobelet complet pour boissons chaudes, et sur l’analyse par couches du transfert d’encre après formage. Le cas anonymisé présente encore des résultats manquants ; il ne prouve pas que le problème est résolu.
Annexe de validation des sacs de boulangerie
Pour la vente au détail de pains gras fraîchement cuits. Choisir un aliment représentatif et distinguer les objectifs pour la croûte et l’intérieur. Un emballage scellé destiné à une longue conservation exige une définition distincte de l’usage et du périmètre de validation.
	Usage ou structure
	À renseigner

	Catégorie d’aliment et lot
	Préciser le contact avec les matières grasses, la quantité par sac et la texture visée

	Refroidissement, ensachage, présentation et consommation
	Préciser les étapes, températures de surface et moments d’évaluation

	Papier et traitement fonctionnel
	Préciser les couches, faces traitées, proportion de traitement local et lots

	Ouverture, fenêtre, ligne de colle et fond plié
	Préciser la structure complète et les zones de contact réel



	Point à vérifier
	Relevés à conserver

	Deux durées
	Relever séparément le délai sortie du four–évaluation et ensachage–évaluation ; garder l’état de l’aliment avant ensachage comme référence

	Taches de graisse et condensation
	Relever séparément leur position et leur évolution ; examiner indépendamment les plis, zones collées et contacts concentrés avec l’aliment

	Résultat alimentaire
	Convenir séparément des critères pour la croûte et l’intérieur ; conserver la méthode d’évaluation et les emballages échantillons indépendants

	Fabrication et manipulation
	Mode de défaillance de la colle, ouverture et remplissage, matériau de fenêtre et état des assemblages après contact avec chaleur, humidité et graisse

	Économie
	Distinguer les coûts pour mille sacs conformes de ceux pour mille livraisons alimentaires conformes ; préciser l’attribution des pertes et le périmètre facturé



Comparaisons prioritaires et numéros des échantillons : à renseigner
________________________________________________________________________
Preuves nécessaires pour poursuivre ou changer de voie : à renseigner
________________________________________________________________________
Sources : guides de la plateforme sur le choix des matériaux et la validation de l’emballage complet pour sacs de boulangerie, et sur les méthodes communes de décision en emballage papier. Utiliser des emballages indépendants à chaque point d’évaluation pour éviter de modifier les conditions par des ouvertures répétées.
Décision d’étape et confirmation
Les participants prennent la décision de cette étape à partir des enregistrements originaux et définissent précisément les objets et le périmètre autorisés pour la suite. Les informations non confirmées restent des lacunes ; disposer de documents complets ne prouve pas la conformité d’un produit.
Décision d’étape : à décider — étape suivante, adaptation puis nouvel essai, pause ou complément de preuves. À renseigner.
	Fondement de la décision
	Conclusion et références aux relevés originaux

	Résultats confirmables
	Renseigner objet, conditions, résultat et numéro de relevé

	Points encore non confirmés
	Renseigner les lacunes et leur effet sur la décision

	Périmètre précis autorisé pour la suite
	Renseigner type de gobelet ou de sac, matériaux, procédé, usage et étape

	Motifs d’adaptation ou de pause
	Renseigner les preuves observées et les hypothèses à vérifier

	Conditions ultérieures
	Renseigner documents, validations ou contributions à obtenir au préalable



	Action suivante
	Responsable et attribution
	Date convenue
	Preuve d’achèvement

	À renseigner
	À attribuer
	À convenir
	À renseigner

	À renseigner
	À attribuer
	À convenir
	À renseigner

	À renseigner
	À attribuer
	À convenir
	À renseigner



Personne confirmant le projet et date : à renseigner
________________________________________________________________________
Ce modèle repose sur deux guides professionnels et les méthodes communes de la plateforme BIOTEN Developers, version de contenu 2026-10-20.1. Vérifier dans chaque projet les documents de produit, versions des normes et conditions d’application à l’usage considéré.
V3.2 · Modèle modifiable    




