BIOTEN Developers
Plan de validación para cuatro aplicaciones de envases de papel
Plantilla editable
Utilice este plan para acordar objetivos, grupos de comparación, métodos, evidencia y decisiones de etapa. Seleccione primero una aplicación y una pregunta principal; después defina los objetos y condiciones reales.
Los campos vacíos están pendientes de completar. El valor numérico 0 solo representa un cero real respaldado por un registro. Antes de ensayar, acuerde la cantidad de muestras, los criterios de desempeño y los responsables; esta plantilla no preestablece umbrales ni resultados aprobados.
	Campo del proyecto
	Entrada

	Identificador y versión del registro
	

	Aplicación y envase completo
	

	Referencias comerciales públicas y lotes de materiales
	

	Grupo de comparación e identificador de referencia
	

	Mercado objetivo y condiciones de uso
	

	Fecha y autor del registro
	



Pregunta que debe responder esta etapa
________________________________________________________________________
Hechos conocidos e identificadores de fuentes
________________________________________________________________________
Comparaciones y métodos de evaluación
Conserve la referencia actual. Al estudiar un material, mantenga comparables las demás condiciones en lo posible; al comparar sistemas completos, indique todos los cambios. Cuente por separado los envases independientes y las observaciones repetidas de una misma muestra.
	Evaluación
	Método y condiciones
	Criterios de aceptación y fuente

	Función principal
	
	

	Uniones y envase completo
	
	

	Resultado del alimento o del uso
	
	

	Evidencia de uso y fin de vida
	
	



Número de muestras, lotes, momentos de evaluación y muestras retenidas
________________________________________________________________________
Rango de ajuste de equipos y condiciones de parada
________________________________________________________________________
Correspondencia entre muestras e identificadores de registros originales
________________________________________________________________________
Conserve por separado los resultados del material, de la hoja plana, después del plegado y del producto completo. Utilice evidencia específica para cada objeto en contacto alimentario, reciclaje y compostaje. Observar el olor no sustituye la evaluación de seguridad del contacto alimentario.
Validación de vasos de papel
Registre primero el punto inicial de fuga y examine después la unión lateral y la unión del fondo. Conserve por separado las observaciones del vaso completo, los exámenes destructivos y los resultados de materiales.
	Aspecto de comprobación
	Qué debe organizarse o registrarse

	Descartar primero derrames y escurrimiento desde la tapa
	Registrar primer punto de fuga, tiempo transcurrido, fin de observación y orientación.

	Identificar por separado pared y fondo
	Indicar capas de contacto, lotes y estaciones de unión lateral y sellado del fondo.

	Conservar la referencia actual
	Comparar en las mismas condiciones y separar el examen destructivo de la observación del vaso completo.

	Registrar la ventana normal de operación
	Distinguir los ajustes de la máquina de las condiciones reales de la interfaz.



Muestras, métodos y criterios acordados para esta etapa
________________________________________________________________________
Resultados medidos u observados e identificadores de registros originales
________________________________________________________________________
	Decisión de etapa
	Pendiente

	Elegir e indicar el alcance
	Siguiente etapa; ajustar y repetir ensayo; completar evidencia; pausar

	Lagunas de evidencia y condiciones para repetir
	

	Responsable, fecha y confirmación de la siguiente acción
	



Fuentes metodológicas: M1 guía de vasos para bebidas calientes; M3 métodos comunes.
Validación de bolsas de papel y alimentos
Defina primero el alimento y el plazo de entrega. Evalúe por separado manchas de grasa, condensación, corteza e interior.
	Aspecto de comprobación
	Qué debe organizarse o registrarse

	Alimento y referencia tras el enfriamiento
	Registrar lote del alimento, cantidad de llenado y estado antes del embolsado.

	Dos intervalos
	Registrar por separado salida del horno–evaluación y embolsado–evaluación.

	Manchas de grasa y condensación
	Registrar por separado su ubicación, aparición y evolución.

	Corteza e interior
	Acordar objetivos distintos y usar envases independientes en cada momento de evaluación.



Muestras, métodos y criterios acordados para esta etapa
________________________________________________________________________
Resultados medidos u observados e identificadores de registros originales
________________________________________________________________________
	Decisión de etapa
	Pendiente

	Elegir e indicar el alcance
	Siguiente etapa; ajustar y repetir ensayo; completar evidencia; pausar

	Lagunas de evidencia y condiciones para repetir
	

	Responsable, fecha y confirmación de la siguiente acción
	



Fuentes metodológicas: M2 guía de bolsas de panadería; M3 métodos comunes.
Validación de envases flexibles alimentarios de papel
Registre por separado la evaluación de barrera, la integridad del sellado y el almacenamiento del envase completo. Los datos de un solo material no permiten determinar directamente la vida útil del alimento.
	Aspecto de comprobación
	Qué debe organizarse o registrarse

	Definir primero las necesidades del alimento
	Precisar sensibilidad a humedad, oxígeno, grasa y olores y el resultado previsto en la entrega.

	Condiciones de medición de barrera
	Conservar conjuntamente unidades, temperatura, humedad, diferencia de presión, dirección y método.

	Sellos y envases completos
	Registrar canales de fuga y modos de fallo; observar por separado el almacenamiento del envase completo.

	Alcance de las conclusiones de almacenamiento
	Registrar lote del alimento, momentos de evaluación y referencia de olor.



Muestras, métodos y criterios acordados para esta etapa
________________________________________________________________________
Resultados medidos u observados e identificadores de registros originales
________________________________________________________________________
	Decisión de etapa
	Pendiente

	Elegir e indicar el alcance
	Siguiente etapa; ajustar y repetir ensayo; completar evidencia; pausar

	Lagunas de evidencia y condiciones para repetir
	

	Responsable, fecha y confirmación de la siguiente acción
	



Fuentes metodológicas: M3 métodos comunes; M5 datos de papel barrera.
Validación del proceso y uso de papel con recubrimiento acuoso
Utilice referencias comerciales públicas para relacionar papel base, recubrimiento, secado y transformación. Conserve por separado los resultados de hoja plana, después del plegado y del envase completo.
	Aspecto de comprobación
	Qué debe organizarse o registrarse

	Papel base y referencia comercial pública
	Registrar gramaje, lote y caras recubiertas sin indicar formulaciones internas.

	Gramaje seco del recubrimiento y humedad
	Indicar objeto medido, unidades, muestreo y método.

	Secado y transformación
	Distinguir ajustes de máquina, temperatura del papel, velocidad de línea y tratamiento posterior.

	Tres objetos de ensayo
	Conservar muestras y registros separados de hoja plana, plegado y producto completo.



Muestras, métodos y criterios acordados para esta etapa
________________________________________________________________________
Resultados medidos u observados e identificadores de registros originales
________________________________________________________________________
	Decisión de etapa
	Pendiente

	Elegir e indicar el alcance
	Siguiente etapa; ajustar y repetir ensayo; completar evidencia; pausar

	Lagunas de evidencia y condiciones para repetir
	

	Responsable, fecha y confirmación de la siguiente acción
	



Fuentes metodológicas: M3 métodos comunes; M4 recursos de papel con recubrimiento acuoso.
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