BIOTEN Developers · Plataforma de innovación de envases de papel
Plan de validación de envases de papel y decisión de etapa
Para el desarrollo conjunto de papel, materiales funcionales, recubrimiento, impresión, transformación de envases y uso final. Defina primero un producto objetivo, una referencia actual y la pregunta que debe resolverse; después complete el plan de validación.
Esta es una plantilla de trabajo en blanco. Los campos sin completar quedan pendientes de confirmación. Los criterios de aceptación, las cantidades de muestras, los métodos y los responsables se acuerdan conjuntamente antes de los ensayos. Las indicaciones metodológicas no significan que un producto haya superado las pruebas.
Definición del proyecto
	Información
	Entrada del proyecto

	Número y versión del proyecto
	Por completar

	Producto objetivo e identificador de aplicación
	Por completar

	Solicitante y funciones de los participantes
	Por completar; participación y responsabilidades por asignar

	Mercado que se evaluará y uso real
	Por completar

	Etapa actual y fecha prevista
	Por completar

	Autor y persona que confirma
	Por completar



Pregunta principal de esta etapa: por completar
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Referencia actual y hechos conocidos: por completar
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Limitaciones conocidas e información faltante: por completar
________________________________________________________________________
Muestras y plan de comparación
Relacione las opciones, muestras y archivos originales con un mismo identificador. Fije primero las condiciones clave y modifique después el factor de esta etapa. Si se añade una capa, material o proceso, indique qué resultados deben volver a evaluarse.
	Grupo de comparación
	Muestra y lote
	Cambio de esta etapa
	Condiciones que se mantienen iguales

	Referencia actual
	Por completar
	Por completar
	Por completar

	Opción candidata
	Por completar
	Por completar
	Por completar

	Blanco o control de proceso necesario
	Necesidad por confirmar
	Por completar
	Por completar



Unidad de muestreo y lotes independientes: por completar
________________________________________________________________________
Acuerde por separado el número de muestras independientes por lote, el número de lotes, los momentos de evaluación, las mediciones repetidas y las muestras retenidas. Las observaciones repetidas de un mismo envase no equivalen a varios envases independientes.
	Evaluación
	Método y versión
	Condiciones y unidad
	Criterio de aceptación
	Persona que confirma

	Función principal
	Por acordar
	Por acordar
	Por confirmar conjuntamente
	Por asignar

	Estructura y uniones
	Por acordar
	Por acordar
	Por confirmar conjuntamente
	Por asignar

	Resultado de uso real
	Por acordar
	Por acordar
	Por confirmar conjuntamente
	Por asignar

	Datos de uso y seguridad
	Objeto y alcance por verificar
	Por verificar
	Por confirmar conjuntamente
	Por asignar



Intervalo de ajuste de equipos y condiciones de parada: por completar
________________________________________________________________________
Documentos y muestras pendientes antes del ensayo: por completar
________________________________________________________________________
Registros originales y cambios
Guarde cada observación en el libro complementario de registro de problemas y muestras. Este plan solo resume la ubicación de los registros originales, su alcance y las interpretaciones aún pendientes de verificación.
	Objeto del registro
	Información mínima que debe conservarse

	Materiales y documentos
	Referencias comerciales públicas, estructura, versión de los documentos del proveedor, lotes y condiciones de muestreo y conservación

	Proceso
	Puesto, momento, equipo, condiciones reales, ajustes y anomalías

	Observaciones y resultados
	Identificador de muestra, método, unidad, condiciones, valor o descripción y momento de fallo o fin de observación

	Acceso a la evidencia
	Identificador del informe o fotografía original, ubicación, autor y alcance de uso

	Interpretaciones e hipótesis
	Registrar por separado hechos observados, posibles causas y comparaciones que permitan decidir el siguiente paso



Directorio de archivos originales o identificadores de registro: por completar
________________________________________________________________________
	Número de cambio
	Qué cambió
	Objetos afectados
	Validación que debe repetirse y fundamento

	Por completar
	Por completar
	Por completar
	Por completar

	Por completar
	Por completar
	Por completar
	Por completar



Gestión de anomalías y conservación de muestras: por completar
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Utilice objetos y evidencias específicos para contacto alimentario, reciclaje, compostaje y costes. Los documentos de componentes, las referencias sectoriales o los datos de una hoja plana no sustituyen directamente los resultados del producto completo.
Anexo de validación de vasos para bebidas calientes
Para vasos de papel con barrera destinados a café caliente y té. Las siguientes indicaciones sirven para diseñar los ensayos; cada proyecto debe confirmar sus valores y criterios de aceptación. Adapte el plan a otros vasos según su uso real.
	Uso o estructura
	Entrada del proyecto

	Tipo y capacidad del vaso y tapa
	Por completar

	Bebida, temperatura de llenado y tiempo de uso
	Por completar; precisar acciones de uso y resultado evaluado

	Combinación de pared y fondo
	Indicar papeles, secuencia de capas, caras en contacto, lotes y superficies de sellado

	Equipo de formado y ventana normal
	Indicar velocidad, condiciones reales de interfaz y rango de ajuste permitido



	Aspecto de comprobación
	Registros que deben conservarse

	Fuga del vaso completo
	Descartar derrames de llenado; registrar primer punto y momento de fuga, fin de observación, orientación de la unión lateral y fotografías

	Unión lateral y fondo
	Solape y capas en contacto, posición del moleteado y ubicación del fallo en interfaz, recubrimiento o fibra

	Transferencia de tinta o adherencia
	Separar muestras impresas y sin tinta; indicar si ocurre durante el rebobinado, apilado o por calor residual del formado

	Uso real
	Bebida objetivo, agarre, ajuste de la tapa, olor y deformación en húmedo

	Fabricación y costes
	Ventana normal de máquina, variación entre lotes, producción de vasos conformes y costes calculados con el mismo alcance



Comparaciones prioritarias e identificadores de muestras: por completar
________________________________________________________________________
Evidencia necesaria para continuar o cambiar de ruta: por completar
________________________________________________________________________
Fuentes: guías de la plataforma sobre selección de materiales y validación del vaso completo para bebidas calientes, y sobre análisis por capas de la transferencia de tinta tras el formado. El caso anónimo conserva lagunas en los resultados y no demuestra que el problema esté resuelto.
Anexo de validación de bolsas de panadería
Para la entrega minorista de pan recién horneado con contenido graso. Seleccione un alimento representativo y distinga los objetivos para la corteza y el interior. Los envases sellados de larga conservación requieren una definición independiente del uso y del alcance de validación.
	Uso o estructura
	Entrada del proyecto

	Categoría y lote del alimento
	Indicar contacto con grasa, cantidad por bolsa y textura objetivo

	Enfriamiento, embolsado, exposición y consumo
	Indicar proceso, temperatura superficial y momentos de evaluación

	Papel de bolsa y tratamiento funcional
	Indicar capas, una o dos caras, proporción tratada localmente y lotes

	Boca, ventana, línea de adhesivo y fondo plegado
	Indicar estructura completa y zonas reales de contacto



	Aspecto de comprobación
	Registros que deben conservarse

	Dos intervalos
	Registrar por separado salida del horno–evaluación y embolsado–evaluación; usar el estado previo al embolsado como referencia

	Manchas de grasa y condensación
	Registrar por separado ubicación y evolución; observar independientemente pliegues, zonas de adhesivo y zonas de contacto concentrado con el alimento

	Resultado del alimento
	Acordar por separado criterios para corteza e interior; conservar método de evaluación y muestras de envases independientes

	Fabricación y manipulación
	Modo de fallo de adhesivo, apertura y llenado, material de ventana y estado de uniones tras contacto con calor, humedad y grasa

	Economía
	Separar los costes por mil bolsas conformes y por mil entregas de alimentos conformes; precisar atribución de pérdidas y alcance de facturación



Comparaciones prioritarias e identificadores de muestras: por completar
________________________________________________________________________
Evidencia necesaria para continuar o cambiar de ruta: por completar
________________________________________________________________________
Fuentes: guías de la plataforma sobre selección de materiales y validación del envase completo para bolsas de panadería, y métodos comunes de decisión para envases de papel. Utilizar muestras de envases independientes en cada momento de evaluación para evitar que las aperturas repetidas alteren las condiciones.
Decisión de etapa y confirmación
Los participantes toman la decisión de esta etapa a partir de los registros originales y definen los objetos y el alcance autorizados para avanzar. Los datos no confirmados siguen siendo lagunas; disponer de todos los documentos no equivale a que el producto sea conforme.
Decisión de etapa: pendiente — continuar a la siguiente etapa, ajustar y volver a ensayar, pausar o completar evidencia. Por completar.
	Fundamento de la decisión
	Conclusión y referencias a registros originales

	Resultados que pueden confirmarse
	Indicar objeto, condiciones, resultado e identificador del registro

	Aspectos aún no confirmados
	Indicar lagunas y su efecto en la decisión

	Alcance específico autorizado para avanzar
	Indicar tipo de vaso o bolsa, materiales, proceso, uso y etapa

	Motivos para ajustar o pausar
	Indicar evidencia observada e hipótesis pendientes de verificación

	Condiciones posteriores
	Indicar documentos, validaciones o contribuciones que deben completarse antes



	Siguiente acción
	Responsable y asignación
	Fecha acordada
	Evidencia de finalización

	Por completar
	Por asignar
	Por acordar
	Por completar

	Por completar
	Por asignar
	Por acordar
	Por completar

	Por completar
	Por asignar
	Por acordar
	Por completar



Persona que confirma el proyecto y fecha: por completar
________________________________________________________________________
Esta plantilla se basa en dos guías profesionales y los métodos comunes de BIOTEN Developers, versión del contenido 2026-10-20.1. En cada proyecto deben verificarse los documentos del producto, las versiones de las normas y su aplicabilidad al uso previsto.
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