博碳开发者    纸包装产业知识与应用创新平台
纸包装验证任务书与阶段决定
适用于纸材、功能材料、涂布印刷、包装转换和终端使用的共同开发。先确认一个目标制品、一个现用对照及本轮要回答的问题，再补齐验证安排。
本文件为空白工作模板。尚未填写的字段均为待确认；接受条件、样品数量、方法及责任人在试验前共同约定。模板中的方法提示不代表产品已通过。
项目定义
	信息项
	项目填写

	项目编号及版本
	待填写

	目标制品与应用编号
	待填写

	需求方与参与角色
	待填写；参与与责任尚待认领

	核验市场与实际用途
	待填写

	本轮阶段与拟定日期
	待填写

	编制人与确认人
	待填写



本轮只要回答的核心问题  待填写
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
现用对照及已有事实  待填写
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
已知限制与尚缺信息  待填写
________________________________________________________________________
试样与比较安排
将方案、样品和原始文件对应到同一编号。先固定关键条件，再改变本轮因素；新增层位、材料或工艺后，说明需要重新判断哪些结果。
	比较组
	样品与批次
	本轮改变
	保持一致的条件

	现用对照
	待填写
	待填写
	待填写

	候选方案
	待填写
	待填写
	待填写

	必要空白或过程对照
	待确认是否需要
	待填写
	待填写



取样单位与独立批次  待填写
________________________________________________________________________
分别约定每批独立样品数、批次数、时间点、重复测量和留样。不能把同一包装的重复观察当成多个独立包装。
	评价项
	方法及版本
	条件与单位
	接受条件
	确认人

	主要功能
	待约定
	待约定
	待共同确认
	待认领

	结构及接头
	待约定
	待约定
	待共同确认
	待认领

	实际使用终点
	待约定
	待约定
	待共同确认
	待认领

	用途与安全资料
	待核对象与范围
	待核
	待共同确认
	待认领



设备可调整范围与停止条件  待填写
________________________________________________________________________
试验前尚须补齐的资料与样品  待填写
________________________________________________________________________
原始记录与变更
在配套《问题与样品记录》工作簿中保存逐条观察。本任务书只汇总原始记录的定位、适用范围和仍待核实的解释。
	记录对象
	最少保留内容

	材料及文件
	对外牌号、结构、供应文件版本、批次、取样与保存条件

	加工过程
	对应工位、时间、设备、实际条件、调整记录及异常

	观察与结果
	样品编号、方法、单位、条件、数值或描述、失效/观察截止时间

	证据入口
	原始报告或照片编号、保存位置、记录人和使用范围

	解释与假设
	已观察事实、可能原因、可区分下一步的比较分别填写



原始文件目录或记录编号  待填写
________________________________________________________________________
	变更编号
	改变了什么
	影响哪些对象
	需重做的验证与依据

	待填写
	待填写
	待填写
	待填写

	待填写
	待填写
	待填写
	待填写



异常处理与样品保留  待填写
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
食品接触、回收、堆肥和成本分别使用相应对象与证据。组件资料、行业参照或材料平纸数据不能直接替代完整制品的结果。
热饮杯验证附页
用于热咖啡与茶饮阻隔纸杯。下列为验证设计提示，数值和接受条件由具体项目确认。其他杯型按实际用途调整。
	用途或结构
	项目填写

	杯型 容量 杯盖
	待填写

	饮料 灌装温度 持用时间
	待填写，并明确使用动作与评价终点

	杯身和杯底配对
	待填写纸种、层序、接触面、批次及封合面

	成型设备与正常窗口
	待填写速度、真实界面条件及允许调整范围



	检查方向
	需要留下的记录

	完整杯漏液
	排除灌装外溢；第一漏点、首次时间、观察截止、侧缝方位与照片

	侧缝和杯底
	搭接及接触层、滚花位置、界面/涂层/纤维破坏的位置

	蹭墨或粘连
	无墨与印刷样分开；发生于复卷、堆叠或制杯余热阶段

	真实使用
	目标饮料、握持、杯盖配合、气味及湿态变形

	制造与成本
	正常机器窗口、批间变化、合格杯产出和同口径成本



本轮优先比较与样品编号  待填写
________________________________________________________________________
继续或改道必须看到的证据  待填写
________________________________________________________________________
来源：平台《热饮纸杯的材料选择与整杯验证》及《纸杯成型后蹭墨的分层排查》。匿名案例当前保留结果缺口，不作为已解决问题的证明。
烘焙袋验证附页
用于现烤含油面包的零售交付。先选择一种代表食品，区分表皮和内部目标。长保密封包装需另行定义用途和验证范围。
	用途或结构
	项目填写

	食品品类与批次
	待填写油脂接触、单袋数量及目标口感

	冷却 装袋 陈列 食用
	待填写流程、表面温度与评价节点

	袋纸及功能处理
	待填写层位、单/双面、局部处理比例及批次

	袋口 窗口 胶线 折底
	待填写完整结构和实际接触位置



	检查方向
	需要留下的记录

	两段时间
	出炉至评价、装袋至评价分别记录；装袋前食品状态作基线

	油斑与凝露
	分别记录位置和变化；折痕、胶区和食品集中接触区独立观察

	食品终点
	表皮和内部的接受条件分别约定；保留评价方式和独立包装样

	制袋及操作
	胶线失效形态、开袋装填、窗口材料、热湿油接触后的接头状态

	经济性
	每千合格袋与每千合格食品交付分开；报损归因及计费范围明确



本轮优先比较与样品编号  待填写
________________________________________________________________________
继续或改道必须看到的证据  待填写
________________________________________________________________________
来源：平台《烘焙纸袋的材料选择与完整包装验证》及《纸包装问题判断与共用知识》。各评价节点采用独立包装样，避免反复开袋改变条件。
阶段决定与确认
由参与方根据原始记录作出本阶段决定，明确允许推进的对象和范围。未确认资料继续保留缺口，不以资料齐全代替产品合格。
阶段决定  待决定 继续下一阶段 调整后复验 暂停 补充证据  待填写
	决定依据
	填写结论并对应原始记录

	可以确认的结果
	待填写对象、条件、结果及记录编号

	尚不能确认的事项
	待填写缺口和对决定的影响

	允许推进的具体范围
	待填写杯型/袋型、材料、工艺、用途及阶段

	需要调整或暂停的原因
	待填写已观察证据与待验证假设

	后续条件
	待填写必须先补齐的资料、验证或合作输入



	下一步动作
	责任人及认领
	约定日期
	完成证据

	待填写
	待认领
	待约定
	待填写

	待填写
	待认领
	待约定
	待填写

	待填写
	待认领
	待约定
	待填写



项目确认人及确认日期  待填写
________________________________________________________________________
本模板内容依据博碳开发者两篇专业指南与《纸包装问题判断与共用知识》，正文版本 2026-10-20.1。阅读路径为平台“专业专题”；具体产品文件、标准版本与用途适用性应在项目中核对。
V3.2  可编辑模板    




